|  |  |
| --- | --- |
| Main.c | if(dht22\_GetData(dt))  {  temp = (float)((\*(uint16\_t\*)(dt+1)) & 0x3FFF) / 10;  if((\*(uint16\_t\*)(dt+1)) & 0x8000) temp \*= -1.0;  hum = (float)(\*(int16\_t\*)(dt+3)) / 10;  } |
|  |  |
|  |  |
|  |  |